2010. 1

주 요 업 무 보 고

수 도 사 업 소

목        차

□ 일 반 현 황
□ 2009 주요업무 결산
□ 2010 중점 추진방향
□ 2010 주요업무 계획
◦ 수도정비 기본계획 수립
◦ 하수도사업 지방직영기업 전환 추진
◦ 광역상수도 사업 추진 계획
◦ 운봉배수지계통 상수도 공사
◦ 이백배수지계통 상수도 공사
◦ 광역상수도 마을권 급수공사
◦ 월락정수장 취․정수시설물 유지보수
◦ 농촌 마을상수도 정비사업
◦ 노후 급․배수관 교체 공사
◦ 하수관거 정비 사업
◦ 농촌 마을하수도 사업
◦ 시가지 하수도 정비사업
◦ 남강댐 상류 하수도 시설 확충사업

일  반  현  황

□ 기    구

										수도사업소장
										박 경 윤
수도경영담당					급 수 담 당						공 무 담 당								하수시설담당						누수방지담당
송 세 한					박 병 민						윤 재 중								오 진 관						이 영 진
∘상수도 공기업 경영 ∘상수도 효율화 사업 ∘특별회계 재정운영 ∘상수도 사용료 검침 및 요금부과징수					∘광역상수도 마을권 급수 공사 ∘마을상수도 ,소규모 급수시설 관리 ∘가정 급수공사 지도 및 감독						∘상수도 중장기 계획 수립 및 추진 ∘광역상수도 수수 사업 추진 ∘정수장 및 배수지 운영 관리								∘하수도 중장기 계획 수립 및 추진 ∘하수도사업 시행 및 유지관리 ∘하수도 특별회계 재정운영 관리						∘상수도 관망 유지 관리 업무 추진 ∘노후 급배수관 계량기 시설 개량 ∘누수탐사 및 복구 민원업무 처리

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	기 능	비고
정 원	30	1	5	7	4	2	11
현 원	26	1	5	5	6	-	9	15 (청경2,일용13)
증 감	△4	-	-	△2	2	△2	△2

□ 시설현황

○ 월락정수장

▶ 위    치 : 남원시 도통동 574번지

▶ 생산용량 : 15,000㎥/일 ※광역정수 : 40,900㎥/일  중  7,298㎥㎥/일 수수(2009. 11월말)

▶ 시설인가 : 1974. 8. 21

▶ 주요시설 : 11개동 (3,557㎡)

◦ 기계실(385㎡)         ◦ 중앙감시실(96㎡)    ◦ 실험실(101㎡)

◦ 약품투입실(144㎡)     ◦ 경비실(110㎡)       ◦ 자재창고(230㎡)

◦ 오염방지시설(263㎡)    ◦ 완속여과지(1,380㎡)  ◦ 급속여과지(225㎡)

◦ 침전지1,2,3호지(468㎡) ◦ 침전지4호지(155㎡)

○ 가압장 - (7개소)

구 분	서 남 대	수 지	갈 치	신 생	노 암	하 송
위 치	내척동 268-8	수지면 초리 42	갈치동 71-1	용정동 신생마을	노암동 69-3	주천 송치 1271-1
준 공 일	2002. 10. 19	2002. 10. 19	2002. 10. 19	1980	2005. 4. 24	2007. 11
급수구역	산성, 서남대	수지면 초리	갈치동	신생마을	노암동 농공단지	주천면 송치리

○ 배수지 - (5개소)

구 분	남 원	월 락	이백	대 산	송 동	운 봉
위 치	용정동 산 110	도통동 산 231-1	이백면 과립리 257	대곡리 산 53-1	장국리 산 177-3	가산리 541-1 방현마을
준 공 일	2002. 10. 19	1989.	2009. 11. 27	2002. 10. 19	2002. 10. 19	2005. 10. 31
급수구역	월락,고죽,갈치 용정,내척,광치	기존시가지	이백,주천	대산,주생,금지	송동, 수지	운봉,인월,아영

○ 상수도 보급율 및 시설 현황

▶ 상수도 보급률

구 분	단 위	2008년	2007년	비 고
총 인 구	명	88,356	89,247
급 수 인 구	명	63,453	60,266
보 급 율	％	71.8	67.5	※ 07년말기준 - 전국 92.1% - 전북 85.4%
유 수 율	%	68.8	68.8	※ 07년말기준 - 전국 81.1% - 전북 63.1%
시 설 용 량	톤/일	55,900	55,900	월락 : 15,000 광역 : 40,900
1일평균 생산량	톤/일	21,206	21,296
1인 1일 급수량	L	334	353	※ 07년말기준 - 전국 340L - 전북 398L

▶ 마을 상수도

시설수 (개소)	규 모 별		급수인구 (명)	비 고
	마을상수도	소규모급수시설
159	97	62	14,292	소규모 급수시설 20㎥/일 이하

○ 하수도 보급률 및 시설 현황

▶ 하수도 보급률

구 분	단 위	2008년	2007년	비 고
총 인 구	명	88,356	89,123
처리인구	명	70,169	70,474
처 리 장	개소	3 소규모 54	3 소규모 49
시설용량	천톤/일	55.7	51.8	남원 : 50.0 운봉 : 0.8 인월 : 1.0
보 급 률	％	79.9	79.1	※ 07년말기준 ․전국 87.1% ․전북 74.7%

▶ 하수관거 시설

구 분		단 위	2008년	2007년	비 고
계획연장		㎞	563.2	563.2
시설 연장	계	㎞	394.2	391.9
	합류식	㎞	88.5	87.7
	분류식	㎞	305.7	304.2
보 급 률		％	70.0	69.6	※ 07년말기준 - 전국 73.6% - 전북 60.2%

2009년 주요업무 결산

	「Best Namwon 2009」시정목표 적극 추진
◦ 상수도사업 효율성 제고 및 수질서비스 개선 향상 ◦ 남원시 전지역 상수도 공급을 위한 수도시설 확충 ◦ 환경오염 방지 및 생태계 보존을 위한 하수시설 정비

□ 상수도 가뭄대책 추진

◦ 지방상수도 : 월락정수장 취입보 준설완료

◦ 마을상수도 : 관정 32개소 개발로 32개 마을 1,455가구 3,355명 가뭄해소

◦ 비상관정 에어써징 - 10개소(3,760톤/일), 수중펌프 5개소 설치

□ 광역상수도 수수사업 추진 및 상수도시설 정비

◦ 운봉․덕과배수지계통 공사추진(6차분) : L= 14.3㎞/ 1,959백만원

◦ 이백배수지계통 공사추진(1차분)          : L= 3.7㎞/ 1,913백만원

◦ 마을권 급수공사 추진                 : 22개마을/ 1,150백만원

◦ 마을상수도 가뭄대책사업              : 32개마을/ 2,104백만원/

◦ 마을상수도 및 소규모 급수시설 정비    : 10개마을/ 780백만원

◦ 노후 급배수관 교체                   : 4.4㎞/ 750백만원

□ 하수도시설 정비 및 확충

◦ 농촌마을 하수도사업 추진            : 2개마을/ 473백만원

◦ 하수관거 정비사업 추진              : 3개처리구역/ 1,636백만원

◦ 남강댐 상류 하수도시설 확충사업     : 4개마을/ 1,747백만원

2010 중점 추진 방향

시민이 만족하는 좋은 물을 안정적으로 공급

	중 점 과 제
◦ 상수도 사업 효율성 제고 및 수질서비스 개선 - 재무 건전성을 통하여 생산원가 절감 - 수질안정성 확보 및 생산시설 개방을 통한 시민 신뢰 구축 ◦ 전 지역 상수도 공급을 위한 기반시설 확충 - 미 급수지역 상수도 공급을 위한 광역상수도 수수사업 추진 - 마을상수도 및 소규모 급수시설의 유지관리 철저 ◦ 환경오염 방지 및 생태계 보존을 위한 하수시설 정비 확충 - 농촌 마을 및 시가지 하수도 시설 정비로 하천 수질오염 방지 ◦ 수도관련 시민생활 직결민원 신속 처리 - 현장 민원 처리반 운영으로 시민불편 사항 즉시 해결

수도행정의 선진화를 이루어

시민이 안심하고 직접 음용수로 마실 수 있는 좋은 수돗물 공급

2010 주요업무 계획

수도정비 기본계획 수립

□ 개    요

◦ 사 업 량 : 남원시 행정구역 (753㎢) - 2030년 목표

◦ 사업기간 : 2010 ~ 2012년 (3개년)

(단위:백만원)

총사업비	2010	2011	2012	비고
2,300	400	1,600	300

□ 추진계획

◦ 용역 설계 : ‘10. 1월 ~ 2월

◦ 용역 발주(PQ) : '10. 3월 ~ 5월

◦ 용역 시행 : ‘10. 6월 ~ ’12. 6월(24개월)

□ 기대효과

◦ 일반수도 및 공업용 수도를 적정하고 합리적으로 설치 관리하기 위하여       수도의 정비에 관한 종합적인 기본계획을 수립하여 양질의 수돗물을        안정적으로 공급하고자 함.

하수도사업 지방 직영기업 전환 추진

□ 추진배경

○ 지방자치단체가 직접 설치․경영하는 사업으로 1일처리능력 15,000톤 이상 하수도사업은 지방 직영기업으로 전환(지방공기업법 제2조)

○ 하수처리장 시설규모 : 51,800㎥/일

○ 요금현실화 : 25.8% (총괄원가 813원 평균단가 210.2원)

□ 추진사항

○ 하수도사업 지방 직영기업 전환계획 수립 : 2009. 8. 18.

○ 하수도사업 지방 직영기업 전환관련 조직개편 요청(총무과) : 2009. 8. 20.

-  환경사업소와 수도사업소 하수도시설 업무통합 운영

□ 추진계획

○ 지방 직영기업 전환에 따른 남원시 조례․규칙(안) 작성 : 2010. 1월 ~ 5월

○ 원시자산평가 및 원가계산 용역실시(30백만원 정도) :  2010. 2월 ~ 6월

○ 조례(안) 의회 상정 및 의결 : 2010. 7월

○ 조례․규칙 제정 공포 : 2010. 8월

○ 지방 직영기업 체계준비 :  2010. 9월 ~10월

○ 하수도 지방 직영기업 특별회계 운영실시 : 2011. 1. 1.

□ 기대효과

○ 직영기업 전환으로 경영의 투명성과 효율성을 제고하여 주민복지 증진에 기여

광역상수도 사업 추진계획

□ 개    요

◦ 사 업 량 : 8개 배수지계통, 288개 마을권 급수

◦ 총사업비 : 772억원 (배수지계통 : 570, 마을권 급수 : 202)

◦ 사업기간 : 1996 ~ 2015년 (20개년)

□ 추진실적 및 계획

◦ 배수지 계통별 배수관로 사업

(단위:백만원)

전체		기 투자		2010년		이후 투자계획
사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
․배수지 8개 ․관로 317km	57,001 (균27,797) (시29,204)	․배수지 6개 ․관로 200km	35,755 (균11,723) (시24,032)	․관로 18km	2,513 (균1,530) (시1,083)	․배수지 2개 ․관로 99km	18,733 (균14,544) (시 4,089)

◦ 마을권 급수사업

(단위:백만원)

전체		기 투자		2010년		이후 투자계획
사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
․288개 마을	20,160	․130개 마을	7,228	․22개 마을	960	․136개 마을	11,972

운봉배수지계통 상수도 공사

□ 개    요

◦ 배수구역 : 운봉읍, 인월․아영면 일원

◦ 사 업 량 : 배수지 1개소, 송․배수관로 48.9km

◦ 총사업비 : 8,804백만원

◦ 사업기간 : 2004 ~ 2011년 (8년)

□ 추진실적                                       (단위:백만원)

전체계획(‘04~’11)		기 투자		2010년		이후 투자계획
사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
․배수지 1개소 ․관로48.9km ․전기자동제어 ․가압장 2개소	8,804	․배수지 1개소 ․관로40.8km ․전기자동제어	7,623	․관로4.8km	600	․관로 3.3km ․가압장2개소	581

□ 추진계획

◦ 현지조사 및 설계 : ‘09. 12월 ~ ’10. 1월

◦ 사업발주 및 공사시행 : ‘10. 2. ~ 5월

이백배수지계통 상수도 공사

□ 개    요

◦ 배수구역 : 이백․주천면 일원

◦ 사 업 량 : 배수지 2개소, 송․배수관로 45km

◦ 총사업비 : 8,200백만원

◦ 사업기간 : 2008 ~ 2011년 (4년)

□ 추진실적                                           (단위:백만원)

전체계획(‘04~’11)		기 투자		2010년		이후 투자계획
사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
․배수지 2개소 ․관로 45km ․전기자동제어	8,200 (균 6,560) (시 1,640)	․배수지 1개소 ․관로 3.7km ․전기자동제어	2,288 (균 1,830) (시 458)	․관로12.8km	1,913 (균 1,530) (시 383)	․배수지1개소 ․관로 28.5km	3,999 (균 3,200) (시 799)

□ 추진계획

◦ 현지조사 및 설계 : ‘09. 12월 ~ ’10. 1월

◦ 사업발주 및 공사시행 : ‘10. 2. ~ 10월

광역상수도 마을권 급수공사

□ 개    요

◦ 총사업량 : 288개마을(시내권 19개소, 읍․면 269개소)

◦ 총사업비 : 20,160백만원

◦ 사업기간 : 2002 ~ 2015년

□ 추진실적

(단위 : 마을/백만원)

전체계획		기 투 자 (‘02 ~ ’09년)		2010년		2011년 이후
사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
288	20,160	130	7,228	운봉 외 7개면 22개 마을 (운봉 4, 수지2, 주생 2, 대산 2, 사매 2, 덕과 4, 아영 5, 인월 1)	960	136	11,972

◦ 2009년 추진실적 : 22개마을 / 1,150백만원 / 11월 완료

◦ 2010년 까지 투자율 : 40.6%

□ 추진계획

◦ 주민설명회 개최 및 급수신청자 조사 : 2010. 1 ~ 2월

◦ 실시설계용역 추진 : 2010. 3. ~ 5월

◦ 급수공사 추진  2010. 6. ~ 11월

월락정수장 취․정수 시설물 유지보수

□ 개    요

◦ 사 업 량 : 취․정수 시설물 유지보수

◦ 총사업비 : 1,621백만원

◦ 사업기간 : 2008 ~ 2011년 (4개년)

□ 추진실적

(단위:백만원)

전체계획		기투자		2010년		이후 투자계획
사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
수배전반 교체 외 18건	1,621	․ 수배전반 교체 ․ 배수지 피뢰침 교체 ․ PLC․MMI보수 ․ 남원배수지 유출 유량계 교체 ․ 남원배수지 유입 밸브 교체 ․ 월락배수지 TM/TC 교체 ․ 취․송수펌프 부대설비 교체 ․ 송수유량계 교체 ․ 월락정수장 시설물 유지보수	621	․ 감시카메라 교체 ․ 광역배수지 맨홀 수중펌프 설치 ․ 가로등 교체 ․ 월락배수지 유,입 액츄레이터 교체	160	․ 여과지 조작판넬 교체 ․ 정수지 구조물 보수 ․ 여과지 하부집수 장치 교체 ․ 월락정수장 PLC 교체 ․ 약품투입설비 교체 ․ 월락정수장 송수 관로 갱생	840

□ 추진계획

◦ 현지조사 및 설계 : ‘10. 1. ~ 2월

◦ 사업발주 및 공사시행: ’10. 3. ~ 7월

농촌 마을상수도 정비사업

□ 개    요

◦ 위  치 : 운봉읍 외 16면동

◦ 현  황 : 159개소(마을상수도 97, 소규모급수시설 62)

□ 사업계획

(단위:개소,백만원)

위 치	사 업 량	사업비	사업내용
	28	685
운봉읍 외 17개면동	8	585	취수원개발, 정수시설, 배수시설 등 정비사업
긴급보수 발생지역	20	100	응급복구, 유지보수사업 (관로보수, 수중모터 등 수리)

□ 추진계획

◦ 마을상수도 정비사업 설명회 개최 : 2010. 1. ～ 2월

◦ 현지조사 측량 및 실시설계 : 2010. 2. ～ 3월

◦ 정비사업 추진 : 2010. 4. ～ 11월

※ 정기 수질검사 실시 : 원수 및 정수

※ 시설물 이상 발생시 긴급 복구 작업으로 유지관리 철저

노후 급․배수관 교체공사

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 일원

◦ 사 업 량 : 노후관로 141㎞ (상수관로 총 연장 577㎞)

◦ 총사업비 : 18,330백만원

◦ 사업기간 : 1993 ～ 2020

□ 추진실적

(단위: 백만원)

전체계획 (1993 ~ 2016)		실 적 (1993 ~ 2009)		2010년		이후 추진 (2011 ~ 2020)
사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
141㎞	18,330	36.7㎞	4,950	3개소/4.0㎞	500	100.3㎞	12,880

□ 추진계획

◦ 운봉 시가지 노후관 교체공사(잔여분) 시행 : 2010. 2. ～11월

- 위  치 : 운봉읍 북천리

- 사업량/사업비 : L= 2.0km/ 300백만원

◦ 하수도정비 사업지구 노후관 교체공사 병행 시행

- 위  치 : 향교동, 운봉 신기 일원

- 사업량/사업비 : L= 2.0km/ 200백만원

∙ 사업지구 선정 및 계획 수립 : 2010. 1월

∙ 실시설계 용역 및 행정절차 이행 : 2010. 1. ~ 2월

∙ 공사시행 : 2010. 3. ~ 10월

하수관거 정비사업

□ 사업개요

◦ 위    치 : 남원, 운봉, 인월 하수처리구역내

◦ 사업기간 : 2007 ～ 2011년

◦ 투자실적 및 계획

(단위 : ㎞,백만원)

전 체 계 획		기투자 (‘07~’09)		2010년 계획		2011
사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
23.7	18,017	3.0	2,106	12.7 ┌ 남원 : 10.7 ├ 운봉 : 0.3 └ 인월 : 1.7	7,171	8.0	8,740

※ 재 원 : 국비 70%, 시비 30%

※ 2010년 본예산 5,964백만원 확보,

1회 추경시 미확보액 1,207백만원(시비 미부담금) 확보예정

□ 추진실적

◦ 기본 및 실시설계 용역 완료 : 2007. 8월 ~ 2009. 1월

◦ 통합전면책임감리용역 착수  : 2009. 4. 16.

◦ 인월처리구역(1차분) 완료 : 2009. 9월

◦ 남원, 운봉처리구역 공사(1차분) 완료 : 2009. 11월

□ 추진계획

◦ 남원, 운봉, 인월처리구역 공사(2차분) 추진 : 2010. 1 ~ 11월

농촌 마을하수도 사업

□ 사업개요

◦ 위    치 : 덕과면 율천(율천, 월평, 사곡),  산동면 대상(대상, 신기)

◦ 사 업 량 : 오수관거 6.1㎞(대상지구2.0 율천지구4.1)

◦ 사 업 비 : 4,489백만원(대상지구1,815 율천지구2,674)

◦ 사업기간 : 2008 ～ 2011년(4개년)

◦ 투자실적 및 계획

(단위 : ㎞,백만원)

전 체 계 획		기투자		2010년 계획		2011
사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
6.1	4,489	0.3	579	1.5 ┌ 대상 : 0.5 └ 율천 : 1.0	1,094	4.3	2,816

※ 재 원 : 국비 77.5%, 시비 22.5%

□ 추진실적

◦ 마을하수도 설치 인가(전라북도) : 2009. 4. 29.

◦ 총사업비 변경 승인(환경부) : 2009. 5. 22.

◦ 율천지구(1차분) 완료 : 2009. 8월

◦ 대상지구(1차분) 완료 : 2009. 9월

□ 추진계획

◦ 율천, 대상지구(2차분) 추진 : 2010. 1 ~ 11월

시가지 하수도 정비사업

□ 사업개요

◦ 위   치 : 시가지 지역(운봉읍, 인월면 포함)

(단위 : 백만원)

구 분	사업기간	사업량	사업비	비 고
계		관거정비/준설 L=21㎞	1,110
하수도 정비	‘10. 3 ~ 12월	6개소 L=2.0㎞	960
하수도 준설	‘10. 3 ~ 12월	관거준설 L=20.0㎞	150

□ 추진실적

◦ 사업대상지 파악(읍, 면, 동) 및 현장조사 : 2009. 9 ～ 11월

□ 추진계획

◦ 실시설계용역 추진 : 2010. 1. ～ 3월

◦ 공사추진 : 2010. 4. ～ 12월

남강댐 상류 하수도시설 확충사업

□ 사업개요

◦ 위    치 : 낙동강 수계 4개읍면(운봉읍, 인월․아영․산내면)

- 마을하수도 신설(5개소) : 장교, 매요, 광평, 일대, 대정

- 기존하수도 개량(6개소) : 권포, 산덕, 비전, 신기, 백일, 원천

- 원격시스템 설치(2개소) : 운봉ㆍ인월 하수처리장

◦ 업무대행 : 환경관리공단(2005. 6. 22 협약체결)

◦ 투자실적 및 계획

(단위 : 백만원)

지구수	시설용량 (㎥/일)	사업기간	사 업 비
			총사업비	2009년까지	2010계획	2011
13	2,581	2005～2011	13,578	8,890	2,006	2,682

※ 재 원 : 국비 77%, 시비 5%, 기금 18%

□ 추진실적

◦ 공사착공 : 2006. 10. 10.

◦ 마을하수도 신설 : (장교,매요[관로+처리])2개소, (대정,일대[관로]) 2개소 완료

◦ 기존하수도 개량 : (산덕,비전[관로+처리])2개소 완료

□ 추진계획

◦ 마을하수 3개소 (대정[처리], 일대[처리], 광평[관로,처리]) 완료 : 2010. 3월

◦ 개량 사업 4개소(권포, 신기, 백일, 원천)추진 : 2010 ~ 2011

◦ 원격 시스템 2개소(운봉,인월 처리장) : 2010. 5월